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中国重汽集团济南动力有限公司
莱芜园区标识牌采购项目招标书
1.采购内容：拟采购一批标识牌，明细见附件。
2.采购形式：公开招标（项目编号：ZBGL2026090109）
3.报名资格条件：
（1）拟投标人营业执照具有相应的营业范围。
（2）拟投标人对授权代表出具的可参加中国境内投标并签署合同的授权书。
（3）请提供护照原件或者身份证原件，并准备复印件以备现场核验。
（4）没有被我公司列入黑名单。
（5）拟投标人必须是最终投标单位、签订合同单位，不得以任何形式分包或转包给其他单位。
4.报名及评标方式：所有操作均在中国重汽E采通系统完成。投标人收到招标书后，准备营业执照、公司简介和项目业绩文件，在供应商应标处进行报名，应标通过后在供应商投标处上传资质证明文件（营业执照及及投标保证金电子回单）、商务标文件（盖章版报价明细单，见附件）并填写含税总价后提交。后在评标会议中,在供应商报价处进行多轮报价。
5.保证金缴纳：投标人在报名参与本项目的同时，应电汇提供2000元（或其他等值货币）的投标保证金，招标人银行账户信息如下：
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018
注意事项：转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。
报名后发送邮件至liyue1@sinotruk.com，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
5.评标模式：合理最低价中标。
6.交货方式：交钥匙方式
7.付款方式及付款节点：银行转账，验收后支付全款
8.废标及终止招标
8.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足3家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过采购预算的；
（15）法律、法规规定的其他情况。
8.2出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
9.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
10、供应商报名时间：
（1）发标时间：2026年9月14日（周一）
（2）应标截止时间：2026 年9月19日（周六）17:00:00
[bookmark: _GoBack]（3）投标截止时间：2026 年9月25日（周五）9:00:00
11、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。
请投标单位在规定时间内在中国重汽E采通系统中完成应标报名和投标文件上传。报单中写明付款方式及交付时间、交付方式等是否响应我公司要求。并在确认会议时间后按时参会。


产品试验检测中心
2026年9月14日

附件1：报价明细单
	序号
	施工范围
	工程名称
	详细内容
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	楼顶幕墙
	楼顶发光字
	镀锌加厚切割造型字（光源LED蓝景灯）
白天为标准LOGO色；夜间通体发光红色。
	约12
	㎡
	
	

	2
	
	
	安装费用（包含卸装、电线、镀锌方管、吊笼、吊车等）
	1
	项
	
	

	3
	门口传达室
	西门发光字
	户外 金属精工发光字造型（光源LED蓝景灯）
白天为标准LOGO色；夜间通体发光红色。
	约0.75
	㎡
	
	

	4
	
	
	安装费用（包含卸装、开孔走电、方管及固定架）
	1
	项
	
	

	5
	其他
	走电布线
	按照50米电线+配电箱预算
	1
	项
	
	

	6
	
	施工管理费
	现场管理设施费用
	1
	项
	
	

	合计
	

	税费
	

	总计
	





附件2： 技术要求
1、 发光字材质要求：1mm厚不锈钢包边烤漆亚克力发光字，字体侧厚80mm。
2、 功能要求：发光字具备定时开关功能，时间可自定义调节。
3、 钢结构部分：背衬2.5/4公分镀锌方管，喷涂与背景墙面同色防锈漆。
4、 尺寸信息：
a. 楼顶发光字：八个英文字母（宽1m高0.88m）,四个汉字（宽1m高0.96m）
b. 西门发光字：八个英文字母（宽0.2m高0.185m），四个汉字（宽0.2m高0.2m）
5、 供货期及质保期：签订合同后7天完成供货和安装，质保2年。
6、 安装效果如下：
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